Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica-Informatica-Telecomunicazioni a.a. 2001-2002

CORSO DI SISTEMI OPERATIVI A Appello del 4/9/02

MATR. . . . . . . . . Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . Nome . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTE

1. Il presente foglio va immediatamente compilato con le proprie generalità e matricola.

Esso deve essere restituito al termine della prova. In caso di mancata restituzione, la prova dello studente non verrà presa in considerazione per la correzione.

2. Lo studente deve produrre la soluzione in un file di nome

soa0409-[propria-matricola].c che alla fine della prova dovrà trovarsi nel proprio direttorio home (∼so[propria-matricola]). Tale file deve iniziare con un commento C che riporta le generalità dello studente e la relativa matricola.

PROVA UNIX AB

Si progetti in ambiente Unix/C la seguente interazione tra processi:

• i processo P_i (client) gestiscono l’interazione con l’utente mentre il processo P_s (server) attende comandi dai processi P_i.

• i processi comunicano mediante socket di tipo STREAM; P_s utilizza preferibilmente la porta 10101 ;

• quando l’utente lo richiede, un processo P_i invia a P_s attraverso la socket un messaggio contenente i nomi di due programmi eseguibili (con gli eventuali argomenti);

• ad ogni nuova connessione di un processo cliente, il processo P_s verifica che il cliente appartenga alla sua stessa rete (ad es. 160.78.28.xx) ; se il cliente non può essere autorizzato al servizio, P_s invia un messaggio di errore e chiude la connessione;

• P_s attiva un nuovo processo figlio per ogni nuovo cliente connesso ed autorizzato al servizio, che provvede a realizzare il piping dei due comandi attraverso due nuovi processi P_a e P_b;

• il processo P_s deve gestire il segnale SIGUSR1, visualizzando sullo stdout il numero complessivo di richieste ricevute fino a quel momento;

• ogni processo figlio di P_s deve bloccare il segnale SIGINT dopo la ricezione del messaggio da P_i e sbloccarlo al termine della attivazione dei processi P_a e P_b: il gestore del segnale SIGINT deve visualizzare un messaggio diagnostico e terminare il processo;

• il server P_s deve terminare la propria attività dopo 60 minuti dall’ultima richiesta servita.

Devono essere utilizzate le primitive per la gestione affidabile dei segnali.